**两法衔接系统CA证书**

**用户操作手册**

国家市场监督管理总局

2020年09月

**目录**


[一、驱动安装 1](#_Toc50551467)


[二、系统登录 2](#_Toc50551468)


## 

## 驱动安装

1. 双击“JITGMKEY.exe”安装包，单击“安装”按钮，完成KEY驱动安装。









## 二、系统登录

1. 使用**IE浏览器**访问两法衔接系统，打开登录页面；



2. 将分配的KEY 插入电脑usb接口，待操作系统识别KEY信息；单击弹出证书框确定按钮，设定新的KEY 密码 （原PIN码为：123456），也可点击取消，下次进行密码修改；





注：原PIN码初始密码为：123456 。

3.完成登录

输入用户账户和密码信息，点击“电子钥匙登录”按钮；



选择证书，输入设置好的PIN密码，完成登录。

